УТВЕРЖДАЮ

И. о. генерального директора АО

«Санаторий-профилакторий «Солнечный»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И. Макарова

«25» марта 2025 г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование предмета закупки** | № 2523 лот № 58  Поставка строительных материалов на 1 полугодие 2025 г. |
| 1. **Способ закупки** | Сравнение цен |
| 1. **Наименование заказчика** | АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» |
| 1. **Наименование объекта** | Поставка строительных материалов на 1 полугодие 2025 г. |
| 1. **Начальная (предельная) цена** | 99 728 (девяносто девять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек с НДС  Это ориентировочная сумма, на которую будет заключен договор с победителем закупки. В предложении необходимо указывать стоимость за единицу продукции. Оценка участников производится по сумме единичных расценок. |
| 1. **Источник финансирования** | Себестоимость |
| 1. **Условия оплаты** | Оплата производится не позднее 30 рабочих дней (7 (семи)  рабочих дней для СМСП) после получения товара. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые. Оплата производиться заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя с момента фактической поставки материалов  и подписания акта выставленного исполнителем. |
| 1. **Фома оплаты** | Безналичная |
| 1. **Срок *поставки/оказания услуг/выполнение работ*** | С момента подписания договора по 30.06.2025г. |
| 1. **Место и условия *поставки/оказания услуг/выполнение работ*** | ***Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58***  ***Товар поставляется при предварительном согласовании даты и времени доставки с контактным лицом заказчика..*** |
| 1. **Ориентировочная дата проведения итогов закупки** | март 2025 года |
| 1. **Место направления ответа *поставщика/исполнителя/подрядчика*** на **запрос заказчика** | АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»  г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58 |
| 1. **Минимально необходимые требования** | 1. ***Товар должен***  соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.  2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты соответствия систем ГОСТ Р, либо декларацию соответствия. Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений.  Гарантия на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции.  3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара поставщик должен заменить дефектный товар  4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.  5. Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам:  - Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 01.01.2001г. №52-ФЗ;  - Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей от 01.01.2001г. № 000-1. |
| 1. **Порядок приёма товаров/услуг/работ** | Поставка осуществляется на склады покупателя по следующим адресам:  г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58;.  ***Поставка осуществляется в течении одного рабочего дня с момента направления заявки поставщику в рабочее время заказчика***. Заявка оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один экземпляр передается покупателем непосредственно представителю поставщика, второй экземпляр с отметкой представителя поставщика о получении остается у покупателя. Товар передается заказчику по товарной-транспортной накладной, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент и цена за единицу поставляемого товара. Приемка товара осуществляется ответственным лицом покупателя во время передачи продукции покупателю. По факту приемки покупателя на товарно-транспортной накладной делает соответствующую отметку. |
| 1. **Перечень товаров/услуг/работ** | Перечень ***товара*** представлен в спецификации данного Технического задания |
| 1. **Перечень документов** | - Согласие на обработку персональных данных;  - Справка о бенефициарах;  - Сведения о контрагенте – резиденте; |
| 1. **Исполнитель заказчика ответственный за заключение договора с победителем** | тел.: Трубникова Г.Н.  тел.: \_8(3532) 78-80-08  email: sun\_hoz1@sun.orene.ru |
| 1. **Ответственный специалист заказчика отвечающий за организацию и проведение процедуры закупки** | Омон М.А. – ведущий экономист АО «Санаторий профилакторий «Солнечный»;  Тел.: +7 (3532) 79-76-65;  E–mail: omon\_ma@orene.ru |
| 1. **Другие требования к закупочной документации (по усмотрению заказчика)** | - |

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед.** | **Кол-во** |
| 1 | Бикрост ХКП  *Фасовка – рулон*  *Материал основы – стеклохолст*  *Теплостойкость – не менее 80°С*  *Тип покрытия верхней стороны – сланец*  *Длина– 10м*  *Ширина – 1м* | шт | 1 |
| 2 | Бикрост ХПП  *Фасовка – рулон*  *Материал основы – стеклохолст*  *Теплостойкость – не менее 80°С*  *Тип покрытия верхней стороны – пленка без логотипа*  *Длина– 15м*  *Ширина – 1м* | шт | 1 |
| 3 | Лента малярная клеящая  *Длина – 50м*  *Ширина – 50мм* | шт | 1 |
| 4 | Обои флизелиновые (в ассортименте)  Ширина 1,06м | шт | 1 |
| 5 | Планка стартовая торцевая F-образная для панелей ПВХ *Длина – 3000мм*  *Материал – пластик*  *Цвет - белый* | шт | 1 |
| 6 | Профиль оконный F-образный 55мм,  *Длина – 3000мм*  *Материал – ПВХ*  *Цвет - белый* | шт | 1 |
| 7 | Угол внутренний для панелей *Длина – 3 м*  *Ширина - в ассортименте*  *Материал – ПВХ*  *Цвет -белый* | шт | 1 |
| 8 | Смесь штукатурно-клеевая ЦЕРЕЗИТ ThermoUniv для пенополистирола и минеральных плит аналог*Цвет - серый*  *Для наружных работ*  *Фасовка- 25кг* | шт | 1 |
| 9 | Затирка цементная ЦЕРЕЗИТ СЕ40 или аналог  *Цвет - белый*  *Фасовка -2кг*  *Основа – цементная* | шт | 1 |
| 10 | Керамогранитная напольная плитка  *Цвет в ассортименте*  *Размер 300х300х7мм*  *Поверхность –матовая*  *Назначение - напольная*  *Морозостойкость – 25-100t C* | шт | 1 |
| 11 | Плитка керамогранитная  *Цвет в ассортименте*  *Размер 400х400х8мм*  *12Поверхность –матовая*  *Н13азначение - напольная*  *Мо14розостойкость – 25-100t C* | шт | 1 |
| 12 | Плитка настенная *Цвет – в ассортименте*  *Размер* ***200х300х7 мм***  *Поверхность – глянцевая* *Назначение – для отделки внутренних помещений* | шт | 1 |
| 13 | Плинтус "Идеал" или аналог  *Цвет - в ассортименте*  *Длина- 2200мм* | шт | 1 |
| 14 | Плинтус с кабель-каналом  *Размеры – 2200мм*  *Цвет – в ассортимент* | шт | 1 |
| 15 | Заглушка л+п "Идеал" или аналог  *Цвет – в ассортименте*  *Количество в упаковке – 2шт (левый+правый)* | шт | 1 |
| 16 | Соединитель (2шт) "Идеал" или аналог  *Цвет – в ассортименте*  *Количество в упаковке – 2шт* | уп | 1 |
| 17 | Угол внутренний (2шт) "Идеал" или аналог  *Цвет – в ассортименте*  *Количество в упаковке – 2шт* | уп | 1 |
| 18 | Угол наружный (2шт) "Идеал" или аналог  *Цвет – в ассортименте*  *Количество в упаковке – 2шт* | уп | 1 |
| 19 | Гипсовые вяжущие (35кг)  *Назначение – для приготовления растворов*  *Фасовка -35кг* | шт | 1 |
| 20 | Гидроизоляция цементная обмазочного типа Bergauf Hydrostop 5кг или аналог  *Область применения –цокольных этажах здания, санузлах*  *Время засыхания -3 часа*  *Фасовка – 5кг*  *Тип основания – стена, пол, бетон, кирпич* | шт | 1 |
| 21 | Гипсокартон ГКЛ  *Область применения - для стен и перегородок*  *Вид –влагостойкий*  *Размер -2500\*1200\*12,5* | лист | 1 |
| 22 | Гипсокартон ГКЛ  *Область применения - для стен и перегородок*  *Вид –влагостойкий*  *Размер:*  *длина-2500мм*  *ширина-1200мм*  *толщина -9.5мм* | лист | 1 |
| 23 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 PRO или аналог *Тара – канистра 10литров*  *Место применения – любая поверхность* *Диапазон рабочих температур – 5-30t* | шт | 1 |
| 24 | Грунтовка CERESIT CT19 Бетонконтакт или аналог *Место использования-  внутри помещений*  *Назначение – улучшает сцепляемость материалов*  *Диапазон рабочих температур – от +5 до +30°С* *Фасовка 15кг* | шт | 1 |
| 25 | ДВП  *Размер -3,2\*2745\*1700*  *Тип - мебельная, твердая* | лист | 1 |
| 26 | ДСП мебельный 1сорт  *Длина 2500 мм Ширина 1830 мм Толщина 16*  *Область применения-обшивка стен, крыш, полов* | шт | 1 |
| 27 | Заглушка пластиковая для подоконника ЗАРЯ-2000 | шт | 1 |
| 28 | Концентрат для защиты от плесени NEOMID BiO РЕМОНТ Н-BioРем-0.5/к1:30 или аналог *Область применения – бетон, дерево, камень*  *Фасовка -0,5л* | шт | 1 |
| 29 | Клей суперсильный (жидкие гвозди)  *Материал поверхности применения- дерево, металл, керамика*  *Цвет - белый*  *Фасовка – 0,4кг*  *Морозостойкий, водостойкий* | шт | 1 |
| 30 | Клей ПВА Лакра Строитель или аналог  *Материал поверхности применения- картон, бумага, ткань, декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои*  *Фасовка – 0,9кг*  *Морозостойкий* | шт | 1 |
| 31 | Клей для плитки ЦЕРЕЗИТ Plus/PRO CM11 или аналог *Тип плитки – всех типов плитки*  *Тип основание – бетон, железобетон, цементные штукатурки)* *Диапазон рабочих температур – От -50°С до +70°С* ***Фасовка-25кг*** | шт | 1 |
| 32 | Дверь межкомнатная 800х2000 мм в ассортименте | шт | 1 |
| 33 | Краска латексная моющаяся ЛАКРА или аналог  *Цвет – белоснежный*  *Степень блеска – матовая*  *Фасовка -14кг* *Область применения – стены и потолки* | шт | 1 |
| 34 | Краска фасадная латексная ЛАКРА или аналог белоснежная *Цвет – белый*  *Фасовка -14кг*  *Область применения – фасадная* | шт | 1 |
| 35 | Краска для стен и потолков ЛАКРА или аналог белоснежная *Цвет – белый*  *Фасовка -14кг*  *Область применения – для внутренних работ*  *Тип поверхности –бетон, кирпич* | шт | 1 |
| 36 | Колер Лакра или аналог  *Область применения – для красок*  *Фасовка –100мл*  *Цвет- синий* | шт | 1 |
| 37 | Колер Лакра или аналог  *Область применения – для красок*  *Фасовка –100мл*  *Цвет- зеленый* | шт | 1 |
| 38 | Колер Лакра или аналог  *Область применения – для красок*  *Фасовка –100мл*  *Цвет- коричневый* | шт | 1 |
| 39 | Колер Лакра или аналог  *Область применения – для красок*  *Фасовка –100мл*  *Цвет- красный* | шт | 1 |
| 40 | Колер Лакра или аналог  *Область применения – для красок*  *Фасовка –100мл*  *Цвет- желтый* | шт | 1 |
| 41 | Линолеум полукоммерческий шир.2,5м  *Класс износостойкости -32,33*  *Материал основы вспененный пвх*  *Цвет- в ассортименте*  *Рисунок – в ассортименте*  *Воспламеняемость – группы В2-В3* | м2 | 1 |
| 42 | Линолеум полукоммерческий шир.3,0м  *Класс износостойкости -32,33*  *Материал основы вспененный пвх*  *Цвет- в ассортименте*  *Рисунок – в ассортименте*  *Воспламеняемость – группы В2-В3* | м2 | 1 |
| 43 | Линолеум полукоммерческий шир.3,5м  *Класс износостойкости -32,33*  *Материал основы вспененный пвх*  *Цвет- в ассортименте*  *Рисунок – в ассортименте*  *Воспламеняемость – группы В2-В3* | м2 | 1 |
| 44 | Ламинат в ассортименте  *Класс -32*  *Цвет – в ассортименте*  *Ширина -200мм*  *Длина – 1200мм*  *Толщина – 12мм* | м2 | 1 |
| 45 | Самонивелирующийся наливной пол BERGAUF Easy Boden или аналог*Цвет - серый*  *Область применения – для внутренних работ*  *Диапазон рабочих температур – 5 - 25 С* *Фасовка -25 кг* | шт | 1 |
| 46 | Пена монтажная профессиональная 70л, 870мл *Фасовка – 870мл.*  *Выход пены -70л*  *Диапазон температур использования- от +5°С до +35°С* | шт | 1 |
| 47 | Очиститель монтажной пены 500 мл *Фасовка – 0,5л* | шт | 1 |
| 48 | Панель пластиковая 3,0х0,25  *Тип поверхности- ПВХ*  *Размеры – 3000х250х7мм*  *Цвет –в ассортименте*  *Рисунок – в ассортименте* | шт | 1 |
| 49 | Плита потолочная Armstrong Bajkal, кромка Board, 600х600х12 мм или аналог *количество штук в упаковке -20*  *Цвет – белый* | шт | 1 |
| 50 | Плинтус потолочный  *Размеры-длина-200мм*  *Цвет -белый*  *Под покраску – да*  *Рисунок- в ассортименте*  *Рельеф- в ассортименте* | шт | 1 |
| 51 | Профиль углозащитный оцинкованный*Размер - 20х20 мм* *Длина- 3000мм* | шт | 1 |
| 52 | Профиль углозащитный оцинкованный*Размер - 25х25 мм* *Длина- 3000мм* | шт | 1 |
| 53 | Профиль маячковый 6 мм 3 м (0,4 мм)Размер- 6ммДлина -3000мм | шт | 1 |
| 54 | Профиль потолочный ППН 28\*27  *Размер:*  *длина-3000м*  *высота -27мм*  *ширина -28мм*  *толщина - 0.6мм*  *тип профиля -потолочный* | шт | 1 |
| 55 | Профиль потолочный ПП 60\*27  *Размер:*  *длина-3000м*  *высота -27мм*  *ширина -60мм*  *толщина - 0.6мм*  *тип профиля -потолочный* | шт | 1 |
| 56 | Шпаклевка гипсовая финишная KNAUF ХП Финиш\HP Finish или аналог *Область применения - для стен и перегородок*  *Вес – 25кг* | шт | 1 |
| 57 | Сетка москитная  *Ширина-1400мм*  *Длина -30000мм*  *Размер ячейки - 1.2х1.4 мм*  *Материал – стекловолокно +ПВХ*  *Упаковка -рулон* | шт | 1 |
| 58 | Уайт-спирит растворитель  *Фасовка -0,5л* | шт | 1 |
| 59 | Цемент 500 **Akkerman** или аналог  *Область применения- строительная смесь для строительных конструкций*  *Марка прочности -М500*  *Вес -50кг* | шт | 1 |
| 60 | Шпаклевка гипсовая финишная Волма или аналог *Место использования – отделка стен и потолков*  *Диапазон температур применения - От +5 до +30°С*  *Фасовка -20кг* | шт | 1 |
| 61 | Шпаклевка полимерная финишная KNAUF или аналогПолимер Финиш*Цвет-белая*  *Место использования- для внутренних работ* *Фасовка -20кг* | шт | 1 |
| 62 | Штукатурка HP-Start или аналог  *Место использования –штукатурка стен*  *Фасовка -25кг* | шт | 1 |
| 63 | Эмаль Пф-115 *Цвет - серый*  *Фасовка – 1,8 кг* *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 64 | Эмаль Пф-115 *Цвет - красно-коричневая*  *Фасовка – 1,8 кг*  *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 65 | Шпаклевка по дереву PARADE S50 или аналог *Назначение для пола*  *Фасовка – 0,4 кг*  *Применение –* для внутренних и наружных работ | шт | 1 |
| 66 | Эмаль Elektrum или аналог  *Цвет белый*  *Фасовка – 1,8кг*  *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 67 | Эмаль Elektrum  *Цвет желтый*  *Фасовка – 1,8кг*  *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 68 | Эмаль Elektrum или аналог  *Цвет красный*  *Фасовка – 1,8кг*  *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 69 | Эмаль Elektrum или аналог  *Цвет синий*  *Фасовка – 1,8кг*  *Применение – для наружные и внутренние работы* | шт | 1 |
| 70 | Эмаль акриловая универсальная ЛАКРА или аналог *Цвет –белый матовый*  *Фасовка- 2,5 кг*  *Область применения – стены, радиаторы* | шт | 1 |
| 71 | Эмаль быстросохнущая маслобензостойкая (Деоль) или аналог *Финишное покрытие*  *Фасовка –20кг*  *Место применения – для бетонных и деревянных полов*  *Диапазон рабочих температур – -50+50tC*  *Цвет -- серый* | шт | 1 |
| 72 | Утеплитель ТехноникольТехновент Стандарт или аналог1200х600х50 мм / 6п/0,216м3 пл.80 *Плотность -80кг/м3**Длина-1200мм* *Толщина- 50мм*  *Ширина- 600мм*  *Фасовка- 6шт в упаковке* *Область применения: утепление фасадов, дверей, оконных откосов* | уп | 1 |
| 73 | Подложка из вспененного полиэтилена, 10 мм, 31,5 м² *Толщина-10мм*  *Длина- 1000мм*  *Область применения: тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляции крыш, стен, фундаментов, перекрытий, полов* | м2 | 1 |
| 74 | Решетка радиаторная ПВХ  *Размер- 600х900* | шт | 1 |
| 75 | Эмаль алкидная термо молуматовая PARADE А5 база А или аналог*Тип – алкидная* *Обьем – 0,75л* | шт | 1 |
| 76 | Решетка вентиляционная переточная ERA или аналог ДП 450х131 мм белая 4513ДП в подоконник | шт | 1 |
| 77 | Морилка на не водной основе  *Область применения – для внутренних и наружных работ*  *Обьем – 0,5л* | шт | 1 |
| 78 | Краска БТ-177 серебрянка  *Материал основания- металл, дерево*  *Область применения – для внутренних и наружных работ*  *Фасовка – 0,5 кг* | шт | 1 |
| 79 | Лак ПФ ПФ-231 паркетный ЛАКРАили аналог   * *Назначение - для паркета* * *Цвет прозрачный* * *Сфера применения для внутренних работ* * *Обьем – 1,8кг* | шт | 1 |
| 80 | Пленка самоклеящаяся D-C-FIX или аналог *Длина – 2100м*  *Ширина – 900мм*  *Область применения - мебель* | шт | 1 |
| 81 | Дюбель универсальный 6х52 полипропилен *количество в наборе - 10 шт в пакете* *для всех типов основания* | шт | 1 |
| 82 | Угол наружный для панелей ПВХ *Цвет-белый* *Длина -3м* *Область применения- декорирования стыков панелей ПВХ на наружных углах.* | шт | 1 |
| 83 | Профиль угловой штукатурный ПВХ евро 25х25 мм 3 м | шт | 1 |
| 84 | Клей обойный QUELYD Спец-Флизелин или аналог *Область применения – для флизелиновых обоев Фасовка -0.45кг* | шт | 1 |
| 85 | *Эмаль акриловая ЭКСПЕРТ* или аналог*Цвет - желто-коричневая полуглянцевая*  *Область применения – для пола*  *Сфера применения*  *для внутренних и наружных работ* *Обьем – 2,5кг* | шт | 1 |
| 86 | *Клей обойный ЭКОН Флизелин* или аналог*Область применения – для флизелиновых обоев* *Фасовка -0.47кг* | шт | 1 |
| 87 | *Сетка шлифовальная URAGAN водостойкая* или аналог *№ 180 105х280 мм 5 листов* | шт | 1 |

Подготовил:

Начальник службы сервиса Трубникова Г.Н.